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ЛИСТ АНАЛИЗА ЗАЯВКИ                                                   Ф-17
	Заявка №                               

	Заказчик:                                                                                         Адрес: 

	Отв. лицо:                                                                                        Должность: 

	Тел/факс/E-mail: 

	ИНН/КПП:                                                                                       ОГРН: 

	Наименование, адрес, количество проб и периодичность* (расписать в полном объеме):

*Периодичность расписывается при годовой заявке.

	Условия отбора образцов
	Клиент 
	
	ХБЛ

	Субподряд на проведение испытаний
	Не заключается 
	
	Заключается на показатели:  

	Дополнительная информация Заказчика (если имеется):-

	№
	Наименование показателей
	Метод испытания
	Диапазон
	Объект исследования
	Заказчик

	
	
	
	
	
	Нужное  отметить
	Результат предоставить с неопределенностью

	Химические исследования

	1. 
	Температура
	ТКЛШ 2.822.000 РЭ
	от 0,0 до 100 °С
	Питьевая вода,
природные,  сточные воды
	
	

	2. 
	Привкус
	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
	от 0 до 5 (балл)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	3. 
	Запах при 20 °С
	ГОСТ Р 57164-2016  (п.5)
	от 0 до 5 (балл)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	4. 
	Запах при 60 °С
	ГОСТ Р 57164-2016  (п.5)
	от 0 до 5 (балл)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	5. 
	Суммарный остаточный хлор
	ГОСТ 18190-72 (п.2)
	от 0,3 до 3,0 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	6. 
	Свободный остаточный хлор
	ГОСТ 18190-72 (п.3)
	от 0,2 до 0,75 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	7. 
	Остаточный связанный хлор (расчетный показатель)
	ГОСТ 18190-72 (п.3)
	-
	Питьевая вода
	
	

	8. 
	Цветность по хром-кобальтовой шкале
	ГОСТ 31868-2012
 (метод Б)
	от 5 до 200 
(градус цветности)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	9. 
	Мутность
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
	от 1 до 40 (ЕМФ)
от 0,58 до 23,2 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	10. 
	Водородный показатель
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	от 1 до 14 (ед.рН)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	11. 
	Общая щелочность
	ГОСТ 31957-2012
 (метод А.1)
	от 0,1 до 100 (ммоль/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	12. 
	Окисляемость перманганатная
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
	от 0,25 до 100 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	13. 
	Бихимическое потребление кислорода (БПК5)
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
	от 1 до 20 (мгО2/дм3)
	Поверхностные воды
	
	

	
	
	
	от 2 до 900 (мгО2/дм3)
	Сточные воды
	
	

	14. 
	Бихимическое потребление кислорода (БПКполн.)
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
	от 1 до 20 (мгО2/дм3)
	Поверхностные воды
	
	

	
	
	
	от 2 до 900 (мгО2/дм3)
	Сточные воды
	
	

	15. 
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003
	от 5 до 80 (мгО/дм3)
	Питьевая вода

	
	

	
	
	
	от 5 до 5000  мгО/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	16. 
	Взвешенные вещества
	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09
	от 1 до 10 (мг/дм3)
	Природные воды
	
	

	
	
	
	от 2 до 5000 (мг/дм3)
	Сточные воды
	
	

	17. 
	Сухой остаток
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
	от 50 до 5000 (мг/дм3)
	Питьевая, природные, сточные вода
	
	

	18. 
	Жиры
	ПНД Ф 14.1:2.122-97
	от 0,5 до 50 (мг/дм3)
	Поверхностные, сточные воды
	
	

	19. 
	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	от  0,1 до 300 (мг/дм3)
	Питьевая, природные, сточные воды
	
	

	20. 
	Аммонийный азот 
(расчетный показатель)
	ГОСТ 33045-2014  (метод А)
	-
	Питьевая, природные, сточные воды
	
	

	21. 
	Нитрит – ион 
	ГОСТ 33045-2014  (метод Б)
	от  0,003 до 5,0 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	22. 
	Массовая концентрация нитритов азота (расчетный показатель)
	ГОСТ 33045-2014  (метод Б)
	-
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	23. 
	Нитрат – ион
	ГОСТ 33045-2014  (метод Д)
	от 0,1 до 100 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	24. 
	Массовая концентрация нитратов азота (расчетный показатель)
	ГОСТ 33045-2014  (метод Д)
	-
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	25. 
	Сульфат – ион / сульфат - анион
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
	от 10 до 1000 (мг/дм3)
	Сточные, природные воды
	
	

	26. 
	Сульфат – ион / сульфат - анион
	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
	от 2 до 50 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	27. 
	Фосфат - ион
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023
	 от 0,050 до 60 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	28. 
	Фосфор фосфатов  (расчетный показатель)
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023
	-
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	29. 
	Фосфор общий
	ГОСТ 18309-2014 (метод В)
	от 0,025 до 10 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	
	
	
	0,10 до 20 (мг/дм3)
	Сточные воды
	
	

	30. 
	Железо общее / железо
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (п.11.1)
	от 0,050 до 10,0 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	31. 
	Фторид-ион / фторид - анион
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02
	от 0,1 до 5 (мг/дм3)
	Питьевая вода, поверхностные, сточные воды
	
	

	32. 
	Хром общий
	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96
	от 0,010 до 3,0 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	33. 
	Хром шестивалентный
	
	от 0,010 до 3,0 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	34. 
	Хром трехвалентный  (расчетный показатель)
	
	-
	Природные, сточные воды
	
	

	35. 
	Сульфиды/сульфид - анион
	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
	 от 0,002 до 10 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	36. 
	Полиакриламид
	ГОСТ 19355-85
(адсорбционно-фотометрический метод)
	от 0,5 до 3 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	37. 
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
	от 0,04 до 0,56 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	38. 
	Алюминий
	ПНД Ф 14.:2:4.181-02 
(п. 9.1, 9.2)
	от 0,01 до 10,0 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	39. 
	Нефтепродукты
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	от 0,005 до 20 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	
	
	
	от 0,010 до 20  мг/дм3)
	Сточные воды
	
	

	40. 
	Фенолы общие 
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
(метод А)
	от 0,0005 до 10 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	41. 
	Анионные поверхностно-активные вещества /АПАВ
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
	от 0,025 до 1 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	
	
	
	от 0,025 до 20 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	42. 
	Цинк
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02
	от 0,005 до 10 (мг/дм3)
	Питьевая вода, сточные, природные воды
	
	

	43. 
	Медь
	ПНД Ф 14.1:2:4.257-10
	от 0,0005 до 2 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	44. 
	Молибден
	М 01-28-2007
	от 0,025 до 1,5 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, воды сточные очищенные
	
	

	45. 
	Бор
	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
	от 0,05 до 5 (мг/дм3)
	Питьевая вода, сточные, природные воды
	
	

	46. 
	Никель
	ПНД Ф 14.1:2:4.202-03
	от 0,01 до 4,0 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	47. 
	Марганец
	ПНД Ф 14.1:2:4.188-02
	от 0,01 от 0,2 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	
	
	
	от 0,01 до 2,5 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	48. 
	Общая жесткость
	ГОСТ 31954-2012 
(метод А)
	от 0,1 до 10,0 (°Ж)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	49. 
	Общая жесткость
	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.)
	 от 0,1 до 50,0 (°Ж) 
	Сточные воды
	
	

	50. 
	Хлорид – ион/ хлорид - анион
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
	от 5 до 25000 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные, сточные воды
	
	

	51. 
	Кальций
	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97
	от 1,0 до 2000 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	52. 
	Хлороформ (трихлорметан) / хлороформ / трихлорметан
	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96
	от 0,0001 до 1 (мг/дм3)
	Питьевая вода, природные воды
	
	

	
	
	
	от 0,002 до 1 (мг/дм3)
	Сточные воды
	
	

	53. 
	Бромдихлорметан/
дихлорбромметан
	ПНД Ф 14.1:2:4.71-96
	от 0,001 до 0,1 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	54. 
	Магний
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
	от 2 до 300 (мг/дм3)
	
Питьевая вода, природные, сточные воды 
	
	

	55. 
	Кальций
	
	от 0,5 до 300 (мг/дм3)
	
	
	

	56. 
	Аммоний/аммоний-ион
	
	от 0,5 до 300 (мг/дм3)
	
	
	

	57. 
	Барий
	
	от 0,25 до 2 (мг/дм3)
	
	
	

	58. 
	Калий
	
	от 0,5 до 300 (мг/дм3)
	
	
	

	59. 
	Литий
	
	от 0,015 до 0,25 (мг/дм3)
	
	
	

	60. 
	Натрий
	
	от 0,5 до 300 (мг/дм3)
	
	
	

	61. 
	Стронций
	
	от 0,25 до 10 (мг/дм3)
	
	
	

	62. 
	Марганец
	ГОСТ Р 57162 - 2016
	от 0,001 до 0,2 (мг/дм3)
	Питьевая вода
	
	

	63. 
	Молибден 
	
	от 0,001 до 1,5 (мг/дм3)
	
	
	

	64. 
	Мышьяк
	
	от 0,005 до 0,02 (мг/дм3)
	
	
	

	65. 
	Никель
	
	от 0,005 до 0,03 (мг/дм3)
	
	
	

	66. 
	Свинец
	
	от 0,002 до 0,02 (мг/дм3)
	
	
	

	67. 
	Марганец
	ПНД Ф 14.1:2.253-09
	от 0,0020 до 10,0 (мг/дм3)
	Природные, сточные воды
	
	

	68. 
	Молибден
	
	от 0,0010 до 1,00 (мг/дм3)
	
	
	

	69. 
	Мышьяк
	
	от 0,0050 до 1,00 (мг/дм3)
	
	
	

	70. 
	Никель
	
	от 0,0050 до 1,00 (мг/дм3)
	
	
	

	71. 
	Свинец
	
	от 0,0020 до 1,00 (мг/дм3)
	
	
	

	Бактериологические исследования

	72. 
	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С/  ОМЧ (37±1)°С
	МУК 4.2.3963-2021
 (п.5.1 - 5.3.)
	от 0 до 3,0*103 (КОЕ/см3)
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
	
	

	73. 
	Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ
	МУК 4.2.3963-23 (п. 6.1 - 6.3.)
	обнаружено/не обнаружено
от 0,3 до 6*107 (КОЕ/100см3)
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды
	
	

	74. 
	Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ
	МУК 4.2.3963-23 (п.6.3.)
	обнаружено/не обнаружено
от 1,0*103 до 3,0*108 (КОЕ/100см3)
	Поверхностные, сточные воды
	
	

	75. 
	Escherichia coli (E.Coli)
	МУК 4.2.3963-23 (п.7.1 - 7.3.)
	обнаружено/не обнаружено
от 0,3 до 6*107 (КОЕ/100см3)
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды
	
	

	76. 
	Энтерококки
	МУК 4.2.3963 (п.8.1-8.3.)
	обнаружено/не обнаружено
от 1 до 5,0*105 (КОЕ/100см3)
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды
	
	

	77. 
	Наиболее вероятное число (НВЧ) колифагов
	МУК 4.2.3963-23 (п.10.1, 10.2, 10.3.2, 10.5)
	от 0 до 16,1 (БОЕ/100 см3)
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; поверхностные, сточные воды
	
	

	78. 
	Колифаги
	МУК 4.2.3963-23 (п.10.1, 10.2, 10.4, 10.5)
	обнаружено/не обнаружено
от 1 до 5,0*105 (БОЕ/100см3)
	Поверхностные, сточные воды
	
	

	79. 
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	МУК 4.2.3963-23 (п. 12.3. 12.6)
	обнаружено/не обнаружено
от 0 до 14 (КОЕ спор/20 см3
	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,  поверхностные воды
	
	

	Паразитологические исследования

	80. 
	Цисты лямблий
	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.1)
	обнаружено/не обнаружено
	Питьевая вода
	
	

	81. 
	Яйца и личинки гельминтов в 50 дм3
	
	обнаружено/не обнаружено
	Питьевая вода
	
	

	82. 
	Ооцисты криптоспоридий в 50 дм3
	МУК 4.2.2314-08 (п.5.1.3.2)
	обнаружено/не обнаружено
	Питьевая вода
	
	

	83. 
	Цисты лямблий в 25  дм3
	МУК 4.2.1884-04 (п.3.4)
	обнаружено/не обнаружено
	Поверхностные воды
	
	

	84. 
	Яйца и личинки гельминтов в 25 дм3
	
	обнаружено/не обнаружено
	
	
	

	85. 
	Ооцисты криптоспоридий в 25 дм3
	МУК 4.2.1884-04 (п.3.5)
	обнаружено/не обнаружено
	Поверхностные, сточные очищенные воды
	
	

	86. 
	Яйца гельминтов в 1 дм3
Яйца гельминтов в 3 дм3
Яйца гельминтов в 10 дм3
	МУК 4.2.2661-10 (п.6.2)
	обнаружено/не обнаружено
	Сточные воды
	
	

	87. 
	Цисты патогенных простейших в 1  дм3/Цисты патогенных простейших в 3  дм3/Цисты патогенных простейших в 10  дм3
	МУК 4.2.2661-10 (п.6.3)
	обнаружено/не обнаружено
	Сточные воды
	
	

	88. 
	Жизнеспособные яйца гельминтов в 1 кг.
	МУК 4.2.2661-10 (п.7.2)
	обнаружено/не обнаружено
	Осадки сточных вод
	
	

	89. 
	Цисты патогенных кишечных простейших в 100 г. 
	МУК 4.2.2661-10 (п.7.3)
	обнаружено/не обнаружено
	Осадки сточных вод
	
	

	Подтверждаю правильность выбора наименования показателей и метода исследований:
_______________________________________________________________________________._______.2026 г.
                                    Должность                                                                               Ф.И.О.                                        Подпись                                                                           Дата

	*Остатки проб/образцов Заказчику не возвращаются.
*Максимальный срок выполнения работ по заявке составляет 30 календарных дней с момента приема образцов в ХБЛ.
*ХБЛ не предоставляет мнения и интерпретации и заключения о соответствии.

	Заказчик уведомлен о предоставлении сведений о проведенных исследованиях в Федеральную службу по аккредитации.
*Результаты исследований (протокола исследований) ХБЛ АО «Водоканал» передаются только лично в руки заказчику.
*Заказчик уведомлен, что вся полученная информация о Заказчике и Исполнителе друг от друга в заявке и в ходе лабораторных исследований будет строго конфиденциальной. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в любой форме, за исключением информации, которое было установлено соглашением сторон, и случаев, предусмотренных законодательством. Если в соответствии с законодательством или договорными отношениями стороны должны раскрыть конфиденциальную информацию, они должны уведомить другую сторону о раскрытой информации, в случае если это не запрещено законодательством.
_______________________________________________________________________________._______.202   г.
                              Должность                                                                         Ф.И.О.                                        Подпись                                                Дата

	Способ передачи результатов исследований (нужное подчеркнуть):

	Почтовое отправление:
	

	
	(указать адрес получателя)

	Электронное отправление:
	

	
	(указать адрес электронной почты/ программу, веб-систему для электронного документооборота)

	Лично в руки:
	

	Заключение 
(статус заявки)
	
	Зарегистрировано в журнале (Ф-25) под №

	
	
	

	Я выражаю согласие на обработку АО «Водоканал» г. Якутска моих персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу (предоставление), удаление и уничтожение.
_____________________________________________________________________________._______.202  г.
                           Должность                                                                         Ф.И.О.                                        Подпись                                                Дата

	Заказчик полностью ознакомлен с информацией и не имеет претензий:
______________________________________________________________________________._______.202  г.
.
                               Должность                                                                         Ф.И.О.                                        Подпись                                                Дата
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